.model small

.data

source dw 4562h,8145h,7210h,4515h,4877h,4452h,8178h,7474h,4787h,4524h

destination dw 0

.code

mov ax,@data

mov ds,ax

mov si,offset source

mov di,offset destination

mov cl,10

up:

mov bx,[si]

mov [di],bx

inc si

inc si

inc di

inc di

loop up

mov ah,4ch

int 21h

end